

**АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

13.11.2020 №711-п г. Кодинск

Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды на период с 2021 по 2023 годы для муниципальных учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Кежемский район.

В соответствии с частью 1 статьи 24 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объёма, потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объёма потребляемой ими воды», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными ) учреждениями суммарного объёма потребляемых ими дизельного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объёма потребляемой ими воды», руководствуясь ст. ст. 17, 30.3, 32, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Установить целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств муниципального образования Кежемский район, энергетических ресурсов и объема потребляемой ими воды (далее – целевой уровень снижения потребления ресурсов) на 2021-2023 годы, согласно приложению к Постановлению.

2. Руководителям муниципальных учреждений, указанным в приложении к настоящему постановлению, в целях достижения целевого уровня снижения потребления ресурсов:

2.1 разработать или скорректировать ранее утвержденные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с установленными целевыми уровнями снижения потребления ресурсов;

2.2 в срок до 15.12.2020 направить в Администрацию Кежемского района откорректированные (вновь разработанные) программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности соответствующих учреждений.

2.3 обеспечить достижение целевого уровня снижения потребления ресурсов за счет реализации мероприятий программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных учреждений.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района по жизнеобеспечению А.М. Игнатьева.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Кежемский Вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования Кежемский район Красноярского края.

Глава района П.Ф. Безматерных

|  |
| --- |
| Приложение |
| к постановлению Администрации района |
| от .13.11.2020 № 711-п |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Администрации Имбинского сельсовета. п. Имбинский, ул. Мира, 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,75 | 5,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 104,32 | 33,3 | 69% | 21% | 98,81 | 93,30 | 82,27 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Администрации Яркинского сельсовета. д. Яркино, ул. Центральная, д.37**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 |  | 12,1 | 0% | 6% |  |  |  |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 752,12 | неприменимо | неприменимо | 6% | 740,84 | 729,56 | 706,99 |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00002 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,00002 | 0,00002 | 0,00001 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Администрации Тагарского сельсовета. д. Тагара, переулок Первомайский, д.6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 37,70 | 33,3 | 14% | 1% | 37,56 | 37,42 | 37,15 |
| Потребление моторного топлива, тут/л |  | неприменимо | неприменимо | 6% |  |  |  |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Администрации Ирбинского сельсовета. с. Ирба, ул. Нагорная, д. 9А**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 18,25 | 33,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00004 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Администрации Заледеевского сельсовета. с. Заледеево, ул. Октябрьская, д.37**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 883,89 | 33,3 | 95% | 37% | 802,37 | 720,86 | 557,83 |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00002 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Администрации Недокурского сельсовета. п. Недокура, ул. Супругов Самаль, д.1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,73 | 5,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 |  | 33,3 | 0% | 6% |  |  |  |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00898 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,00884 | 0,00871 | 0,00844 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Администрации Кежемского района. г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д.24**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 80,50 | 29,7 | 64% | 18% | 76,82 | 73,14 | 65,78 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 10,70 | 2,3 | 79% | 28% | 9,97 | 9,23 | 7,76 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,96 | 5,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 102,90 | 33,3 | 69% | 21% | 97,46 | 92,03 | 81,15 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Заледеевской сельской библиотеки. с. Заледеево, ул. Октябрьская, д.21**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 29,24 | 29,2 | 2% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,56 | 1,5 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Ирбинской сельской библиотеки. с. Ирба, ул. Центральная, д.13**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 6,67 | 12,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Яркинской сельской библиотеки. д. Яркино, ул. Центральная, д.74**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 57,55 | 12,1 | 82% | 29% | 53,33 | 49,11 | 40,68 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Климинской сельской библиотеки. д. Климино, ул. Ленина, д.37**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,77 | 12,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБУК Кежемская межпоселенческая Центральная районная библиотека. г. Кодинск, ул. Колесниченко, д.14**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 61,69 | 29,2 | 54% | 12% | 59,79 | 57,90 | 54,12 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 1,62 | 1,5 | 12% | 1% | 1,62 | 1,61 | 1,60 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,62 | 4,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 29,67 | 12,1 | 60% | 16% | 28,49 | 27,31 | 24,96 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБОУ ДОД ДМШ г.Кодинск, ул. Маяковского, д.22**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 63,38 | 34,3 | 47% | 8% | 62,12 | 60,86 | 58,33 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,30 | неприменимо\* | неприменимо\* | 6% | 0,30 | 0,29 | 0,28 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,90 | 0,4 | 56% | 14% | 0,86 | 0,83 | 0,77 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 8,55 | 10,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБОУ ДОД ДМШ с.Заледеево, ул. Магистральная, д.38**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 75,94 | 10,7 | 88% | 33% | 69,68 | 63,42 | 50,91 |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 439,57 | неприменимо | неприменимо | 6% | 432,97 | 426,38 | 413,19 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБУК КР МРДК «Рассвет» г. Кодинск, ул. Колесниченко, 6А**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 66,78 | 30,6 | 55% | 13% | 64,58 | 62,38 | 57,97 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,98 | 0,1 | 88% | 33% | 0,90 | 0,82 | 0,65 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,42 | 0,8 | 45% | 7% | 1,40 | 1,37 | 1,32 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 48,57 | 9,3 | 83% | 30% | 44,93 | 41,29 | 34,01 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБУК Тагарский СДК. п. Тагара, пер. Первомайский, д.7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,05 | 0,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 |  | 9,3 | 0% | 6% |  |  |  |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБУК Заледеевский СДК. с. Заледеево, ул. Октябрьская, д.21**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 27,89 | 30,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 26,43 | 9,3 | 68% | 21% | 25,05 | 23,68 | 20,93 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБУК Яркинский СДК. д. Яркино, ул. Центральная, д.74**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 8,48 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 424,50 | неприменимо | неприменимо | 6% | 418,13 | 411,76 | 399,03 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБУК Ирбинский СДК. с. Ирба, ул. Мира, д.4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 9,64 | 9,3 | 7% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 122,04 | неприменимо | неприменимо | 6% | 120,21 | 118,38 | 114,72 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКДОУ «Березка» г. Кодинск, ул. Усенко, 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 34,30 | 33,9 | 2% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,64 | 2,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 6,60 | 4,5 | 33% | 3% | 6,55 | 6,49 | 6,38 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 27,50 | 26,2 | 7% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКДОУ «Сказка» г. Кодинск, пр. Ленинского Комсомола, д.16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 43,17 | 33,9 | 22% | 2% | 42,94 | 42,70 | 42,24 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 3,53 | 2,7 | 26% | 3% | 3,51 | 3,48 | 3,44 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 11,13 | 4,5 | 60% | 16% | 10,68 | 10,23 | 9,33 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 14,39 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКДОУ «Сибирячек» г. Кодинск, ул. Михайлова, 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 55,88 | 33,9 | 40% | 4% | 55,33 | 54,77 | 53,66 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | -0,38 | 2,7 | 0% | 6% | -0,37 | -0,37 | -0,35 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 3,80 | 4,5 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 30,17 | 26,2 | 13% | 1% | 30,07 | 29,97 | 29,77 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКДОУ «Аленький цветочек» г. Кодинск, ул. Гидростроителей, 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 121,76 | 33,9 | 75% | 25% | 114,19 | 106,61 | 91,47 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | -0,47 | 2,7 | 0% | 6% | -0,46 | -0,45 | -0,44 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | -0,16 | 4,5 | 0% | 6% | -0,16 | -0,16 | -0,15 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 34,50 | 26,2 | 25% | 3% | 34,29 | 34,07 | 33,64 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКДОУ «Солнышко» г. Кодинск, ул. Михайлова, 12А**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 44,95 | 28,4 | 37% | 4% | 44,53 | 44,11 | 43,28 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 3,69 | 1,1 | 72% | 23% | 3,48 | 3,27 | 2,84 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 10,05 | 1,6 | 87% | 32% | 9,25 | 8,44 | 6,84 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 31,62 | 14,2 | 56% | 14% | 30,53 | 29,43 | 27,24 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКДОУ «Ромашка» с. Заледеево, ул. Октябрьская, д.23А**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 34,50 | 26,2 | 25% | 3% | 34,29 | 34,07 | 33,64 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКДОУ «Лесная сказка» п. Имбинский, ул. Мира, 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 34,76 | 33,9 | 6% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 11,42 | 2,7 | 78% | 27% | 10,65 | 9,87 | 8,33 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 8,24 | 4,5 | 46% | 8% | 8,08 | 7,92 | 7,61 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 12,40 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКУ УО Кежемского района. г. Кодинск, ул. Колесниченко, д.10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,84 | 2,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,47 | 5,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 41,18 | 33,3 | 23% | 2% | 40,95 | 40,72 | 40,26 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБОУ КСОШ №2 г. Кодинск, ул. Усенко, 18**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 33,93 | 28,4 | 18% | 2% | 33,78 | 33,63 | 33,32 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 1,37 | 1,1 | 24% | 2% | 1,36 | 1,35 | 1,33 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,88 | 1,6 | 46% | 7% | 2,83 | 2,78 | 2,67 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 18,23 | 14,2 | 24% | 2% | 18,12 | 18,01 | 17,79 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБОУ КСОШ №3 г. Кодинск, ул. Колесниченко, 16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 57,23 | 28,4 | 51% | 11% | 55,70 | 54,18 | 51,12 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 1,72 | 1,1 | 39% | 4% | 1,70 | 1,69 | 1,65 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,74 | 1,6 | 43% | 6% | 2,70 | 2,66 | 2,58 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 21,05 | 14,2 | 33% | 3% | 20,88 | 20,70 | 20,35 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ КСОШ №4. г. Кодинск, пр. Ленинского Комсомола, д.24**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 37,56 | 28,4 | 25% | 3% | 37,32 | 37,08 | 36,60 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 3,70 | 1,1 | 72% | 23% | 3,49 | 3,27 | 2,85 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,63 | 1,6 | 41% | 5% | 2,60 | 2,57 | 2,50 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 17,47 | 14,2 | 20% | 2% | 17,38 | 17,29 | 17,12 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Имбинская СОШ п. Имбинский, ул. Мира, 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 45,87 | 28,4 | 38% | 4% | 45,43 | 45,00 | 44,12 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 3,48 | 1,1 | 70% | 22% | 3,29 | 3,10 | 2,73 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4,48 | 1,6 | 66% | 19% | 4,26 | 4,04 | 3,61 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 12,27 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Ирбинская СОШ. с. Ирба, ул. Центральная, д.3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 58,77 | 14,2 | 66% | 20% | 55,88 | 52,99 | 47,20 |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 142,66 | неприменимо | неприменимо | 6% | 140,52 | 138,38 | 134,10 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Недокурская СОШ. п. Недокура, ул. Супругов Самаль, д.2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 38,31 | 28,4 | 27% | 3% | 38,05 | 37,79 | 37,28 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 1,04 | 1,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 3,75 | 1,6 | 59% | 15% | 3,61 | 3,46 | 3,17 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 13,33 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Заледеевская СОШ. с. Заледеево, ул. 70 лет Октября, д.35**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 22,21 | 28,4 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 4,56 | 1,1 | 79% | 28% | 4,25 | 3,93 | 3,31 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 6,62 | 1,6 | 78% | 27% | 6,17 | 5,73 | 4,83 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 25,89 | 14,2 | 46% | 7% | 25,40 | 24,92 | 23,96 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Тагарская СОШ. д. Тагара, ул. Строителей, д.17**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 16,67 | 1,6 | 90% | 34% | 15,25 | 13,83 | 10,99 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 429,38 | 14,2 | 66% | 20% | 408,26 | 387,14 | 344,90 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ ЯркинскаяНОШ. д. Яркино, пер. Школьный, д.4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 2,25 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 226,79 | неприменимо | неприменимо | 6% | 223,39 | 219,99 | 213,18 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКУ ДО ЦДТ. г. Кодинск, ул. Колесниченко, д.8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,82 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,80 | 0,79 | 0,77 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,58 | неприменимо | неприменимо | 6% | 2,54 | 2,50 | 2,43 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 25,33 | неприменимо | неприменимо | 6% | 24,95 | 24,57 | 23,81 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКУ ДО ЦДОД. г. Кодинск, ул. Колесниченко, д.8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,33 | 1,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,61 | 1,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 26,10 | 14,2 | 47% | 8% | 25,59 | 25,07 | 24,03 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБУК КИЭМ имени Ю.С. Кулаковой, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д.12**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 28,12 | 29,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,05 | 0,2 | 85% | 31% | 0,97 | 0,89 | 0,72 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 6,30 | 18,8 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБУ «Спортивная школа Кежемского района» г. Кодинск, ул. Маяковского, д. 15**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 25,58 | 32,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,88 | неприменимо\* | неприменимо\* | 6% | 0,87 | 0,85 | 0,83 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,71 | 2,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 244,21 | 20,4 | 93% | 36% | 222,45 | 200,70 | 157,19 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБУ «Кежемского района «Центр сорта и отдыха Чадобец» д. Чадобец, ул. Кулакова, д.1а**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 34,63 | 20,4 | 44% | 7% | 34,05 | 33,47 | 32,32 |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 69,26 | неприменимо | неприменимо | 6% | 68,22 | 67,19 | 65,11 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБУ «Спортивная школа по биатлону Кежемского района» г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д.10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,38 | 2,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 924,33 | 20,4 | 96% | 38% | 836,99 | 749,66 | 574,98 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБУ «Молодёжный центр» г. Кодинск, ул. Колесниченко, д.12**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 2,62 | 2,3 | 15% | 2% | 2,61 | 2,60 | 2,58 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 3,37 | 5,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 7,27 | 33,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |