

**АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

07.08.2023 № 640-п г. Кодинск

Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды на период с 2024 по 2026 годы для муниципальных учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Кежемский район

В соответствии с ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объёма, потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объёма потребляемой ими воды», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными ) учреждениями суммарного объёма потребляемых ими дизельного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объёма потребляемой ими воды», руководствуясь ст.ст. 17, 20, 32 Устава Кежемского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Установить целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств муниципального образования Кежемский район, энергетических ресурсов и объема потребляемой ими воды (далее – целевой уровень снижения потребления ресурсов) на 2024-2026 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям муниципальных учреждений, указанным в приложении к настоящему постановлению, в целях достижения целевого уровня снижения потребления ресурсов:

2.1 разработать или скорректировать ранее утвержденные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с установленными целевыми уровнями снижения потребления ресурсов;

2.2 в срок до 15.11.2023 направить в Администрацию Кежемского района откорректированные (вновь разработанные) программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности соответствующих учреждений.

2.3 обеспечить достижение целевого уровня снижения потребления ресурсов за счет реализации мероприятий программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных учреждений.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Кежемского района по жизнеобеспечению района А.М. Игнатьева.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Кежемский Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Кежемский район Красноярского края.

Глава района П.Ф. Безматерных

|  |
| --- |
| Приложение |
| к постановлению Администрации района |
| от 07.08.2023 № 640-п |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Администрации Имбинского сельсовета. п. Имбинский, ул. Мира, 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,44 | 5,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 14,27 | 33,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Администрации Яркинского сельсовета. д. Яркино, ул. Центральная, д.37**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 31,77 | 33,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 1176,77 | неприменимо | неприменимо | 6% | 1159,12 | 1141,46 | 1106,16 |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,02212 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,02179 | 0,02146 | 0,02079 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Администрации Тагарского сельсовета. д. Тагара, переулок Первомайский, д.6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,09 | 2,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 |  | 33,3 | 0% | 6% |  |  |  |
| Потребление моторного топлива, тут/л |  | неприменимо | неприменимо | 6% |  |  |  |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Администрации Ирбинского сельсовета. с. Ирба, ул. Нагорная, д. 9А**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 56,20 | 33,3 | 42% | 5% | 55,45 | 54,71 | 53,22 |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 341,46 | неприменимо | неприменимо | 6% | 336,34 | 331,22 | 320,97 |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00001 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Администрации Заледеевского сельсовета. с. Заледеево, ул. Октябрьская, д.37**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 342,16 | 33,3 | 95% | 37% | 310,61 | 279,05 | 215,94 |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00002 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Администрации Недокурского сельсовета. п. Недокура, ул. Супругов Самаль, д.1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,73 | 5,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 |  | 33,3 | 0% | 6% |  |  |  |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00898 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,00884 | 0,00871 | 0,00844 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Администрации Кежемского района. г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д.24**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 80,07 | 29,7 | 64% | 18% | 76,41 | 72,74 | 65,42 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 4,46 | 2,3 | 50% | 10% | 4,35 | 4,23 | 4,01 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4,68 | 5,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 9,16 | 33,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКУ «Централизованная бухгалтерия». г. Кодинск,** пр-т Ленинского Комсомола, дом 5, пом. 209

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,74 | 2,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,68 | 5,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 65,99 | 33,3 | 50% | 10% | 64,36 | 62,73 | 59,46 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Заледеевской сельской библиотеки. с. Заледеево, ул. Октябрьская, д.21**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 39,88 | 29,2 | 27% | 3% | 39,61 | 39,35 | 38,81 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,83 | 1,5 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Ирбинской сельской библиотеки. с. Ирба, ул. Центральная, д.13**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 6,33 | 12,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Яркинской сельской библиотеки. д. Яркино, ул. Центральная, д.74**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 52,92 | 12,1 | 78% | 27% | 49,40 | 45,87 | 38,82 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Климинской сельской библиотеки. д. Климино, ул. Ленина, д.37**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,02 | 12,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Недокурской сельской библиотеки. п. Недокура, ул. Октябрьская, д.21**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 6,00 | 4,1 | 31% | 3% | 5,95 | 5,91 | 5,81 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,01 | 12,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБУК Кежемская межпоселенческая Центральная районная библиотека. г. Кодинск, ул. Колесниченко, д.14**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 97,42 | 29,2 | 72% | 23% | 91,77 | 86,12 | 74,81 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 1,41 | 1,5 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,99 | 4,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,01 | 12,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБОУ ДОД ДМШ г.Кодинска, ул. Маяковского, д.22**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 39,38 | 34,3 | 14% | 1% | 39,25 | 39,11 | 38,84 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,01 | неприменимо\* | неприменимо\* | 6% | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,59 | 0,4 | 30% | 3% | 0,59 | 0,58 | 0,58 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 4,30 | 10,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБОУ ДОД ДМШ с.Заледеево, ул. Магистральная, д.38**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 82,81 | 10,7 | 88% | 33% | 75,99 | 69,16 | 55,52 |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 328,75 | неприменимо | неприменимо | 6% | 323,82 | 318,88 | 309,02 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБУК КР МРДК «Рассвет» г. Кодинск, ул. Колесниченко, 6А**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 64,56 | 30,6 | 54% | 12% | 62,55 | 60,55 | 56,53 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 1,51 | 0,1 | 93% | 36% | 1,38 | 1,24 | 0,97 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,47 | 0,8 | 45% | 7% | 1,44 | 1,41 | 1,36 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,22 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБУК Тагарский СДК. п. Тагара, пер. Первомайский, д.7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 |  | 9,3 | 0% | 6% |  |  |  |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБУК Заледеевский СДК. с. Заледеево, ул. Октябрьская, д.21**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,04 | 30,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,26 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКДОУ «Березка» г. Кодинск, ул. Усенко, 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 10,58 | 33,9 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 1,68 | 2,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,17 | 4,5 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 5,95 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКДОУ «Сказка» г. Кодинск, пр. Ленинского Комсомола, д.16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 15,23 | 33,9 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление горячей воды, м3/чел | -3,79 | 2,7 | 0% | 6% | -3,73 | -3,68 | -3,56 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | -2,38 | 4,5 | 0% | 6% | -2,34 | -2,31 | -2,23 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 6,45 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКДОУ «Сибирячок» г. Кодинск, ул. Михайлова, 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 9,75 | 33,9 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,12 | 2,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | -1,31 | 4,5 | 0% | 6% | -1,29 | -1,27 | -1,23 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 4,65 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКДОУ «Аленький цветочек» г. Кодинск, ул. Гидростроителей, 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 13,64 | 33,9 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление горячей воды, м3/чел | -2,18 | 2,7 | 0% | 6% | -2,15 | -2,11 | -2,05 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | -2,14 | 4,5 | 0% | 6% | -2,11 | -2,08 | -2,01 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 5,11 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКДОУ «Солнышко» г. Кодинск, ул. Михайлова, 12А**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 16,36 | 33,9 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,73 | 2,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,30 | 4,5 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 6,57 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКДОУ «Ромашка» с. Заледеево, ул. Октябрькая, д.23А**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 2,81 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКДОУ «Лесная сказка» п. Имбинский, ул. Мира, 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 9,97 | 33,9 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 1,33 | 2,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,53 | 4,5 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 1,87 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКУ УО Кежемского района. г. Кодинск, ул. Колесниченко, д.10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,17 | 2,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,60 | 5,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 5,71 | 33,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,01490 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,01468 | 0,01445 | 0,01401 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБОУ КСОШ №2 г. Кодинск, ул. Усенко, 18**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 6,12 | 28,4 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,50 | 1,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,53 | 1,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 4,08 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБОУ КСОШ №3 г. Кодинск, ул. Колесниченко, 16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 11,13 | 28,4 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,21 | 1,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,40 | 1,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 5,79 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ КСОШ №4. г. Кодинск, пр. Ленинского Комсомола, д.24**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 7,47 | 28,4 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление горячей воды, м3/чел | -2,26 | 1,1 | 0% | 6% | -2,23 | -2,19 | -2,12 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | -2,06 | 1,6 | 0% | 6% | -2,03 | -2,00 | -1,93 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 3,86 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Имбинская СОШ п. Имбинский, ул. Мира, 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 8,14 | 28,4 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 1,36 | 1,1 | 24% | 2% | 1,35 | 1,34 | 1,33 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,08 | 1,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 3,18 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Ирбинская СОШ. с. Ирба, ул. Центральная, д.3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 8,52 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 84,86 | неприменимо | неприменимо | 6% | 83,58 | 82,31 | 79,77 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Недокурская СОШ. п. Недокура, ул. Супругов Самаль, д.2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 12,46 | 28,4 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление горячей воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,51 | 1,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 2,73 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Заледеевская СОШ. с. Заледеево, ул. 70 лет Октября, д.35**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,29 | 1,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 7,32 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 10,97 | неприменимо | неприменимо | 6% | 10,80 | 10,64 | 10,31 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Тагарская СОШ. д. Тагара, ул. Строителей, д.17**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,16 | 1,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 88,29 | 14,2 | 66% | 20% | 83,95 | 79,61 | 70,92 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Яркинская НОШ. д. Яркино, пер. Школьный, д.4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 1,13 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 312,98 | неприменимо | неприменимо | 6% | 308,28 | 303,59 | 294,20 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКУ ДО ЦДТ. г. Кодинск, ул. Колесниченко, д.8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,01 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,03 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 3,28 | неприменимо | неприменимо | 6% | 3,24 | 3,19 | 3,09 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКУ ДО ЦДОД. г. Кодинск, ул. Колесниченко, д.8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,04 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,17 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 4,63 | неприменимо | неприменимо | 6% | 4,56 | 4,49 | 4,35 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБУК КИЭМ имени Ю.С. Кулаковой, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д.12**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 25,52 | 29,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,24 | неприменимо\* | неприменимо\* | 6% | 0,23 | 0,23 | 0,22 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,03 | 0,2 | 85% | 31% | 0,95 | 0,87 | 0,71 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 6,33 | 18,8 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБУ «Спортивная школа Кежемского района» г. Кодинск, ул. Маяковского, д. 15**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 60,78 | 32,6 | 47% | 8% | 59,52 | 58,27 | 55,76 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 1,72 | неприменимо\* | неприменимо\* | 6% | 1,69 | 1,66 | 1,61 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,53 | 2,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 302,05 | 20,4 | 95% | 37% | 274,33 | 246,62 | 191,18 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБУ «Кежемского района «Центр сорта и отдыха Чадобец» д. Чадобец, ул. Кулакова, д.1а**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 48,40 | 20,4 | 60% | 16% | 46,45 | 44,49 | 40,57 |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 98,95 | неприменимо | неприменимо | 6% | 97,46 | 95,98 | 93,01 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБУ «Спортивная школа по биатлону Кежемского района» г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д.10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 65,54 | 32,6 | 52% | 11% | 63,70 | 61,86 | 58,18 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 19,51 | 20,4 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБУ «Молодёжный центр» г. Кодинск, ул. Колесниченко, д.12**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за**  **2024 г.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2025 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2024-2026 гг.** |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,46 | 2,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,04 | 5,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 8,56 | 33,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |